|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| TYPE | DIMENSION | FREQUENCY |
| SMD2016微信图片_202005071732097 | 2.05\*1.65\*0.50mm | 16~54MHz |
| SMD2520  微信图片_202005071732098 | 2.55\*2.05\*0.55mm | 12~48MHz |
| SMD3225  微信图片_2020050717320911 | 3.2\*2.5\*0.8mm | 8~54MHz |
| HC-49SMD  微信图片_2020050717320914 | 11.4\*4.8\*3.8mm | 3.579545~64MHz |
| M49-SMD  微信图片_2020050717320916 | 7.0\*4.0\*2.0mm | 6~50MHz |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |